Приложение № 2 к Постановлению Главы Байкаловского сельского поселения

Байкаловского муниципального района Свердловской области

 от 11.09.2023 г. № 236-п

«Об утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения »

**ПОРЯДОК**

**ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории Байкаловского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Характер аварии** | **Возможные причины аварии** | **Последовательность проведения работ по локализации и ликвидации аварии** | **Лица, ответственные за выполнение мероприятий, и исполнители** | **Мероприятия по ликвидации аварии** | **Примечания** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.1.** | Утечка теплоносителя (воды) на теплотрассе | Утечка через прокладки на фланцах изолирующего соединения, трещина сварного шва, нарушение герметичности уплотнения задвижки или затвора, повреждение трубопровода от коррозии. | 1. Сообщить дежурному диспетчеру МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского СП по телефону 2-01-33, ООО «Теплоснаб» по телефону 2-08-68, продублировать сообщение дежурному диспетчеру ЕДДС МО Байкаловский муниципальный район по телефону 2-14-12 | Ответственное лицо, осуществляющее эксплуатацию отопительных котлов котельной, лицо обнаружившее факт аварии на теплотрассе |   |  |
| 2. Сообщить об аварии директору МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского СП, начальнику участка ООО «Теплоснаб», главе МО Байкаловского сельского поселения | Дежурный диспетчер, МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского СП, диспетчер ЕДДС «МО Байкаловский муниципальный район», начальник участка ООО «Теплоснаб» | Позвонить директору МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского СП  Волкову А.Н... по тел. раб. 2-03-67, сот. 8-950-192-96-85 Начальнику участка ООО «Теплоснаб» раб. Тел. 2-08-68, Сот. Тел. 8-922-027-62-54Главе поселения Лыжину Д.В. по тел. раб. 20-187, дом 2-17-13, сот.8-953-003-20-54 или зам. главы поселения Белоногову П.А.. по тел. раб. 2-02-87, сот. 8-950-655-96-36. |   |
| 3. Сообщить диспетчеру АО «Регионгаз - Инвест», начальнику участка ООО «Теплоснаб» обеспечивающего поставку теплоносителя через аварийную теплотрассу о необходимости проведения подготовительных мероприятий с целью прекращения подачи теплоносителя в аварийную теплотрассу | Дежурный диспетчер МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского СП, начальник участка ООО «Теплоснаб» | Довести информацию об аварии на теплотрассе до ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов |   |
| 4. Выставить посты для ограждения аварийного участка. | Ответственное лицоМУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского СП , начальник участка ООО «Теплоснаб»  | Место аварии оградить сигнальной лентой, не допускать приближение транспорта и населения. |   |
| 5. Обеспечить безопасную остановку отопительных котлов котельной в связи с предстоящим снятием нагрузки.  | Ответственное лицо АО «Регионгаз- инвест», начальник участка ООО «Теплоснаб». | Проведение инструктажа ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов | Аварийная остановка котлов производится в соответствии с производственной инструкцией  |
| 6. Отключить подачу теплоносителя (перекрыть задвижку или затвор на отпуске), остановить работу котла или котлов (в случае необходимости) | Ответственное лицо АО «Регионгаз- инвест», начальник участка ООО «Теплоснаб» | В соответствии с инструкцией по эксплуатации отопительных котлов |  |
| 7. Выслать аварийную бригадуМУП ЖКХ «Тепловые сети», ООО «Теплоснаб»  | Дежурный диспетчер МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского СП , начальник участка ООО «Теплоснаб» | Обеспечить своевременный приезд аварийной бригады на место аварии |  |
| 8. Организовать проведение работ по ликвидации аварии | Руководитель МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского СП , начальник участка ООО «Теплоснаб»  | Обеспечить своевременное выполнение работ по ликвидации аварии |  |
| 9. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС МО Байкаловский муниципальный район информацию о ходе работ по устранению аварии | Руководитель МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского СП , начальник участка ООО «Теплоснаб»  | О ходе выполнения работ докладывать каждые 2 часа, при изменении обстановки немедленно по телефону 2-14-12 |  |
| 10. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС МО Байкаловский муниципальный район информацию о ликвидации аварии | Руководитель МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского СП , начальник участка ООО «Теплоснаб»  | Информацию о ликвидации аварии представить немедленно по телефону 2-14-12 |   |
| **1.2.** | Утечка теплоносителя (воды) в котельной  | Утечка через прокладки на фланцах изолирующего соединения, трещина сварного шва, нарушение герметичности уплотнения задвижки или затвора, повреждение трубопровода от коррозии коммуникаций или отопительного котла в котельной. | 1. Сообщить дежурному диспетчеру МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского СП по телефону 20-133. Начальнику участка ООО «Теплоснаб» по телефону 2-08-68, продублировать сообщение дежурному диспетчеру ЕДДС МО Байкаловский муниципальный район тел. 2-14-12 | Дежурный АО «Регионгаз- инвест», начальник участка ООО «Теплоснаб». |  |  |
|  |  |  | 2. Сообщить об аварии директору МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского СП, начальнику участка ООО «Теплоснаб», главе МО Байкаловского сельского поселения. | Дежурный диспетчер МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского СП , начальник участка ООО «Теплоснаб» диспетчер ЕДДС «МО Байкаловский муниципальный район». | Позвонить директору МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского СП Волкову А.Н... по тел. раб. 2-03-67, сот. 8-950-192-96-85Начальнику участка ООО «Теплоснаб» раб. Тел. 2-08-68, Сот. Тел. 8-922-027-62-54Главе поселения Лыжину Д.В. по тел. раб. 20-187, дом. 2-17-13, сот.8-953-003-2054 . или зам. главы поселения Белоногову П.А.. по тел. раб. 2-02-87, сот. 8-950-655-96-36. |  |
|  |  |  | 3. Сообщить о необходимости проведения подготовительных мероприятий для остановки отопительного котла или отопительных котлов и прекращения подачи тепловой энергии потребителям из котельной  | Ответственный АО «Регионгаз - инвест» начальник участка ООО «Теплоснаб».  | Довести информацию об аварии на теплотрассе до ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов |  |
|  |  |  | 4. Обеспечить безопасную остановку отопительных котлов котельной в связи с предстоящим снятием нагрузки.  | Ответственное лицо АО «Регионгаз -инвест», начальник участка ООО «Теплоснаб».  | Проведение инструктажа ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов | Аварийная остановка котлов производится в соответствии с производственной инструкцией  |
|  |  |  | 5. Отключить подачу теплоносителя в месте аварии (перекрыть задвижку или затвор), остановить работу отопительного котла или отопительных котлов (в случае необходимости) | Ответственное лицо АО «Регионгаз - инвест», начальник участка ООО «Теплоснаб».  | В соответствии с инструкцией по эксплуатации отопительных котлов |  |
|  |  |  | 6. Выслать аварийную бригаду АО «Регионгаз- Инвест», ООО «Теплоснаб». | Руководитель участкаАО «Регионгаз - инвест», начальник участка ООО «Теплоснаб». | Обеспечить своевременный приезд аварийной бригады на место аварии  |  |
|  |  |  | 7. Организовать проведение работ по ликвидации аварии | Руководитель участкаАО «Регионгаз - инвест», начальник участка ООО «Теплоснаб». | Обеспечить своевременное выполнение работ по ликвидации аварии |  |
|  |  |  | 8. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС МО Байкаловский муниципальный район информацию о ходе работ по устранению аварии | Руководитель участкаАО «Регионгаз - инвест», начальник участка ООО «Теплоснаб». | О ходе выполнения работ докладывать каждые 2 часа, при изменении обстановки немедленно телефону 2-14-12 |  |
|  |  |  | 9. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС МО Байкаловский муниципальный район информацию о ликвидации аварии | Руководитель участкаАО «Регионгаз - инвест», начальник участка ООО «Теплоснаб». | Информацию о ликвидации аварии представить немедленно по телефону 2-14-12 |  |
| **1.3.** | Прекращение электроснабжения котельной | Отключение от источника электроснабжения по причине КЗ электрооборудования котельной или прекращения подачи электроэнергии энергоснабжающей организацией в следствии аварии на подводящих электросетях | 1. Сообщить дежурному диспетчеру Байкаловского участка ОАО «МРСК Урала» по телефону 2-01-61, МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского СП по телефону 20-133, ООО «Теплоснаб», по телефону 2-08-68, продублировать сообщение дежурному диспетчеру ЕДДС МО Байкаловский муниципальный район по телефону 2-14-12 | Ответственное лицо АО «Регионгаз - инвест», начальник участка ООО «Теплоснаб».  |  |  |
|  |  |  | 2. Сообщить об аварии директору начальнику участка АО «Регионгаз-Инвест», МУП ЖКХ «Тепловые сети», ООО «Теплоснаб», главе МО Байкаловского сельского поселения. | Дежурный диспетчер МУП ЖКХ «Тепловые сети», диспетчер АО «Регионгаз - инвест», начальник участка ООО «Теплоснаб», диспетчер ЕДДС «МО Байкаловский муниципальный район», ответственный  | Позвонить директору МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского СП  Волкову А.Н. по тел.раб. 2-03-67, сот. 8-950-192-96-85Начальнику участка ООО «Теплоснаб» раб. Тел. 2-08-68, Сот. Тел. 8-922-027-62-54Главе поселения Лыжину Д.В. по тел. раб. 20-187, дом. 2-17-13, сот.8-953-003-2054 или зам. главы поселения Белоногову П.А.. по тел. раб. 2-02-87, сот. 8-950-655-96-36. |  |
|  |  |  | 3. Сообщить о необходимости проведения подготовительных мероприятий для остановки отопительных котлов и прекращения подачи тепловой энергии потребителям из котельной АО «Регионгаз-Инвест», ООО «Теплоснаб». | Дежурный АО «Регионгаз - инвест», начальник участка ООО «Теплоснаб». | Довести информацию до ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов котельной |  |
|  |  |  | 4. Обеспечить безопасную остановку отопительных котлов котельной в связи с предстоящим снятием нагрузки.  | Ответственное лицо АО «Регионгаз - инвест», начальник участка ООО «Теплоснаб». | Проведение инструктажа ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов | Аварийная остановка котлов производится в соответствии с производственной инструкцией  |
|  |  |  | 5. Остановить работу отопительных котлов (в случае необходимости) | Ответственное лицо АО «Регионгаз - инвест», начальник участка ООО «Теплоснаб». | В соответствии с инструкцией по эксплуатации отопительных котлов |  |
|  |  |  | 6. Обеспечить электроснабжение котельной резервным источником питания | Руководитель АО «Регионгаз - инвест», начальник участка ООО «Теплоснаб». | Проведение мероприятий по своевременному подключению котельной к резервному источнику питания |  |
|  |  |  | 7. Организовать встречу аварийной бригады Байкаловского участка ОАО «МРСК Урала»  | Ответственное лицо АО «Регионгаз - инвест», начальник участка ООО «Теплоснаб».  | Обеспечить своевременное предоставление информации, о происшедшей аварии на сетях электроснабжения специалистам аварийной бригады Байкаловского участка ОАО «МРСК Урала»  |  |
|  |  |  | 8. Организовать проведение работ по ликвидации аварии | Руководитель Байкаловского участка ОАО «МРСК Урала»  | Обеспечить своевременное выполнение работ по ликвидации аварии |  |
|  |  |  | 9. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС Байкаловский муниципальный район информацию о ходе работ по устранению аварии |  Дежурный АО «Регионгаз- инвест», начальник участка ООО «Теплоснаб» Руководитель Байкаловского участка ОАО «МРСК Урала» | О ходе выполнения работ докладывать каждые 2 часа, при изменении обстановки немедленно по телефону 2-14-12 |  |
|  |  |  | 11. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС МО Байкаловский муниципальный район информацию о ликвидации аварии | Дежурный АО «Регионгаз- Инвест», начальник участка ООО «Теплоснаб» Руководитель Байкаловского участка ОАО «МРСК Урала» | Информацию о ликвидации аварии представить немедленно по телефону 2-14-12 |  |
| **1.4.** | Прекращение водоснабжениякотельной | Отключение котельной от источника водоснабжения по причине аварии на водосетях или водоподающем оборудовании | 1. Сообщить дежурному диспетчеру МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского СП по телефону 2-01-33, ООО «Теплоснаб» по телефону 2-08-68, продублировать сообщение дежурному диспетчеру ЕДДС МО Байкаловский муниципальный район по телефону 2-14-12 | Ответственное лицо, осуществляющее эксплуатацию отопительных котлов котельной |  |  |
|  |  |  | 2. . Сообщить об аварии директору начальнику участка АО «Регионгаз-Инвест», МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского СП, ООО «Теплоснаб», главе МО Байкаловского сельского поселения  | Дежурный диспетчер МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского СП , диспетчер АО «Регионгаз- инвест», начальник участка ООО «Теплоснаб» диспетчер ЕДДС «МО Байкаловский муниципальный район».  | Позвонить директору МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского СП  Волкову А.Н.. по тел.раб. 2-03-67, сот. 8-950-192-96-85 Начальнику участка ООО «Теплоснаб» раб. Тел. 2-08-68, Сот. Тел. 8-922-027-62-54Главе поселения Лыжину Д.В. по тел. раб. 20-187, дом. 2-17-13, сот.8-953-003-2054 или зам. главы поселения Белоногову П.А.. по тел. раб. 2-02-87, сот. 8-950-655-96-36. |  |
|  |  |  | 3. Сообщить о необходимости проведения подготовительных мероприятий для остановки отопительных котлов и прекращения подачи тепловой энергии потребителям АО «Регионгаз-Инвест», ООО «Теплоснаб». | Дежурный АО «Регионгаз-инвест», начальник участка ООО «Теплоснаб». | Довести информацию до ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов котельной |  |
|  |  |  | 4. Обеспечить безопасную остановку отопительных котлов котельной в связи с предстоящим снятием нагрузки.  | Ответственное лицо АО «Регионгаз-Инвест», начальник участка ООО «Теплоснаб». | Проведение инструктажа ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов |  |
|  |  |  | 5. Остановить работу отопительных котлов (в случае необходимости) | Ответственное лицо АО «Регионгаз-Инвест», начальник участка ООО «Теплоснаб». | В соответствии с инструкцией по эксплуатации отопительных котлов |  |
|  |  |  | 6. Обеспечить котельную резервным источником водоснабжения | Руководитель МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского СП | Проведение мероприятий по своевременному обеспечению котельной резервным источником водоснабжения на период устранения аварии на сетях водоснабжения |  |
|  |  |  | 7. Выслать аварийную бригаду МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского СП, на место аварии объекта водоснабжения  | Руководитель МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского СП | Обеспечить своевременный приезд аварийной бригады на место аварии  |  |
|  |  |  | 8. Определить место аварии на объекте водоснабжения | Ответственное лицо МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского СП | Место аварии оградить сигнальной лентой, не допускать приближение транспорта и населения. |  |
|  |  |  | 9. Организовать проведение работ по ликвидации аварии на объекте водоснабжения | Руководитель МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского СП | Обеспечить своевременное выполнение работ по ликвидации аварии |  |
|  |  |  | 10. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС МО Байкаловский муниципальный район информацию о ходе работ по устранению аварии | Руководитель МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского СП | О ходе выполнения работ докладывать каждые 2 часа, при изменении обстановки немедленно по телефону 2-14-12  |  |
|  |  |  | 11. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС МО Байкаловский муниципальный район информацию о ликвидации аварии | Руководитель МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского СП | Информацию о ликвидации аварии представить немедленно по телефону 2-14-12 |  |

СОГЛАСОВАНО:

 1. Директор муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Тепловые сети»

 Байкаловского сельского поселения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Волков

 2. Государственное казённое пожарно-техническое учреждение Свердловской области «Отряд противопожарной

 службы Свердловской области № 12»:

 Начальник ГКПТУ СО «ОПС Свердловской области 12»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Чернаков

 (печать)

3.Акционерное общество «Регионгаз-инвест»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (печать)

4.Байкаловский РЭС филиала АО «Свердловэнерго»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (печать)

 5.Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснаб»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (печать)